|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dd-OM | 横联 |
|  |  |  | SSBID（PNID）,承载MIB信息bit，与物理小区Id不同 |
| devId（PCI） |  | PCI，物理小区ID， | 不是物理小区ID，TCI解析出来devID（节点Id） |
| rnti |  | 与DevId有映射关系 | FAPI 需要配置为与devID一致 |
| PDC | 数据扰码 | （devID）,  RNTI | =50,  SI-RNTI=65536 |
| CRC扰码 | RNTI | SI-RNTI=65536 |
| DMRS | （devID） | =60 |
| PDS-业务信道 | 数据扰码 | （devID）,  CRNTI | =50,  CRNTI=20000+DevID |
| DMRS | （devID） | =60 |
| SIB |  | SI-RNTI（65535） | SI-RNTI（65535） |

RNTI，节点类型消息

DevId，时隙类型