长跑前测试

正维长跑：功耗48\*1.41/12\*0.31；环境温度25°，soc温度60°



长跑39h后

